image001**Утюг для термо-склейки ковролина.**

C:\Documents and Settings\DimaM\Рабочий стол\Rotorica_Logo_131x35.pngПеред использованием прибора прочитайте всю инструкцию.

**1. Инструкция безопасности.**

1.1. Выберите правильное напряжение (230 В переменного тока, 50 / 60Гц).

1.2. Держателе утюг на подставке после используется.

1.3. Не устанавливайте утюг вблизи легковоспламеняющихся материалов.

1.4. Не царапайте подошву утюга.

1.5. Отключайте от сети, когда вы не пользуетесь утюгом.

1.6. Используйте утюг с подставкой, когда передвигаетесь с места на место.

1.7. Не ставьте утюг в вертикальное положение.

1.8. Не ставьте и не роняйте в воду и другие жидкости.

1.9. В случае поломки не пытайтесь ремонтировать самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

**2. Инструкция по использованию утюга.**

Утюг предназначен для термо-склейки ковролина. Состоит из нейлоновой рукоятки, литой нагревательной площадки и рукоятки переключения режимов нагрева . Имеет четыре позиции термостатической регулировки, поставляется в кейсе с подставкой.

* 1. Проверьте напряжение в сети, утюг предназначен для сетей с напряжением 230V, 50 / 60Hz, вставьте вилку в розетку.
  2. При помощи рукоятки переключения режимов нагрева установите нужную вам температуру (для выбора режимов используйте таблицу №1).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень нагрева | Время необходимое для достижения заданной температуры (минута) | Диапазон колебания рабочей температуры, ℃ | Насыщенность Времени (мин.) | Перезапуск нагрева  (мин.) |
| 1 | 2 | 59-87 | 27 | 6 |
| 2 | 3 | 114-133 | 15 | 6 |
| 3 | 3,3 | 160-176 | 11 | 4 |
| 4 | 4 | 194-219 | 13 | 2 |

Табл. №1.

**3. Описание прибора**

Наименование: Электрический утюг

Модель: 93930

Источник питания: 230 В, 50 / 60Гц, 3.48A

Потребляемая мощность: 800 Вт

Рабочий диапазон температур: Мин 59 ℃ ~ Макс 253 ℃

Вес: 1371.5 гр.

Размер: 253мм (Д) x 75 мм (Ш) х 130 мм (В)

**Гарантийные обязательства**

Заводская гарантия один год с момента покупки аппарата.

В случае поломки не пытайтесь ремонтировать самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

|  |  |
| --- | --- |
| **ООО «Роторика»** |  |
| г.Москва, 4-й Лихачевский переулок, д.13, стр.1, 4 этаж |  |
| Тел/факс: +7 (495) 788-7178, e-mail: info@ro-tools.ru |  |
| **ООО "Роторика-Спб"** |  |
| г.Санкт-Петербург, ул.Громова, д.4, офис 231 |  |
| Тел/факс: +7 (812) 438-7779, e-mail: spb@rotorica.ru |  |
| **ООО «Роторика-Юг»** |  |
| г.Краснодар, ул.Уральская, д.126, офис 24 |  |
| Тел/факс: +7 (861) 212-5926, 212-5927, e-mail: yug@rotorica.ru |  |
| **ООО «Роторика-Урал»** |  |
| г.Екатеринбург, ул. Токарей, д. 68, подъезд 2А, оф.1 |  |
| Тел/факс: +7 (343) 382-8958, 382-8968, e-mail: ural@rotorica.ru |  |