По результатам оценки основания пола компания Tarkett рекомендует со-ставить протокол проверки стяжки. Один экземпляр протокола необходимо предоставить руководству строи-тельного объекта/строительных работ. Второй экземпляр нужно сохранить себе. Пример протокола проверки стяжки:

# протокол проверки стяжки

Заказчик:

Объект:

Помещение: Этаж:

Имеется стяжка:

Дата: были завершены работы по укладке стяжки

Толщина стяжки по информации (ФИО): составляет мм

# климатические условия помещения:

Температура поверхности основания пола: °С

Температура помещения: °С

Относительная влажность воздуха: %

Стяжка подогрев да нет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Имеется ли документ, подтверждающий пригодность стяжки для полов с подогревом: | да | нет |
| Имеются ли места для проверки влажности в стяжках для подогрева: | да | нет |
| Проверка влажности на маркированных местах: | да | нет |

Максимально допустимое содержание влаги у данной стяжки составляет: % Для определения остаточной влажности было использовано

Проведенный (дата)  *замер влажности составляет* %

С *грамм выдолбленного вещества стяжки*

Среднее значение всех измерений: выявлено *% -ое содержание влажности*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверка основания с указанием фактических значений, где это необходимо |  | |
| * неровность | да | нет |
| * трещины | да | нет |
| * превышение предельно допустимых значений влажности в основании пола | да | нет |
| * недостаточно прочная поверхность | да | нет |
| * поверхность основания пола слишком пористая или шероховатая | да | нет |
| * наличие усадочного деформационного шва | да | нет |
| * загрязненные поверхности | да | нет |
| * неправильное горизонтальное положение | да | нет |
| * неподходящая температура основания пола | да | нет |
| * неподходящие климатические условия помещения | да | нет |
| * отсутствие подтверждающего документа о пригодности стяжки для полов с подогревом | да | нет |
| * отсутствие изолирующей прокладки по краям | да | нет |

/ / / / / /

Подпись заказчик/исполнитель/архитектор Подпись и печать фирмы укладчика пола